{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":286,"n_cols":16,"rows_kept":286,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"PREGÃO ELETRONICO 2016"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","UNID.","Aimorés","Ibiraçu","Iconha","Itaguaçu","João Neiva","Linhares","Marilândia","Mimoso do sul","Rio Bananal","São Domingos","Vargem Alta","Sanear Colatina","TOTAL"]
["01.0","LOTE 01: VIDRARIA PARA LABORATÓRIO"]
["01.1","Balão volumétrico, material vidro temperado, tipo saída gargalo, material tampa vidro esmerilhado, capacidade 25 ml","und.",6,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D4:O4)","v":9}]
["01.2","Balão volumétrico, material vidro temperado, tipo saída gargalo, material tampa vidro esmerilhado, capacidade 50 ml","und.",6,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,11]
["01.3","Balão volumétrico, material vidro temperado, tipo saída gargalo, material tampa vidro esmerilhado, capacidade 100 ml","und.",12,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,17]
["01.4","Balão volumétrico, material vidro temperado, tipo saída gargalo, material tampa vidro esmerilhado, capacidade 250 ml","und.",12,null,null,1,null,2,null,null,null,null,null,null,15]
["01.5","Balão volumétrico, material vidro temperado, tipo saída gargalo, material tampa vidro esmerilhado, capacidade 500 ml","und.",6,2,null,null,4,null,null,5,null,null,null,5,22]
["01.6","Balão volumétrico, material vidro temperado, tipo saída gargalo, material tampa vidro esmerilhado, capacidade 1000 ml","und.",6,2,null,null,3,4,null,null,null,null,null,null,15]
["01.7","Barrilhete em vidro cap. 9 litros c/torneira","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["01.8","Bastão de vidro 0,8x30 cm","und.",6,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,9]
["01.9","Becker de vidro forma alta graduada capacidade 50ml","und.",12,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,20]
["01.10","Becker de vidro temperado, graduação mililitros, capacidade 50 ml, forma baixa.","und.",12,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,17]
["01.11","Becker vidro temperado, graduação mililitros, capacidade 250 ml, forma baixa.","und.",12,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,22]
["01.12","Beker de vidro 250Ml","und.",null,null,null,null,null,10,null,8,null,null,2,null,20]
["01.13","Becker de vidro forma alta graduada capacidade 500ml","und.",6,null,4,null,null,null,null,5,null,null,null,null,15]
["01.14","Becker de vidro temperado, graduação mililitros, capacidade 500 ml, forma baixa.","und.",6,2,null,null,5,5,null,null,null,null,2,null,20]
["01.15","Beker de vidro forma alta graduado 100Ml","und.",12,2,null,null,null,10,null,null,null,null,2,null,26]
["01.16","Becker de vidro temperado, graduação mililitros, capacidade 1000 ml, forma baixa.","und.",12,null,null,null,4,2,null,8,null,null,2,3,31]
["01.17","Becker Copo de vidro temperado, tipo becker, graduação mililitros, capacidade 2000 ml, forma baixa.","und.",2,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,4]
["01.18","Bureta de vidro 25Ml c/torneira de teflon c/escoamento de forma gravitacional sustentada por suporte c/garras.","und.",null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4]
["01.19","Bureta de vidro 50Ml c/torneira de teflon c/escoamento de forma gravitacional sustentada por suporte c/garras.","und.",null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4]
["01.20","Bureta manual, material vidro borossilicato, aplicação uso laboratorial, características adicionais com torneira teflon e divisão 1/10 ml, capacidade 25 ml.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,3]
["01.21","Bureta manual, material vidro borossilicato, aplicação uso laboratorial, características adicionais com torneira teflon e divisão 1/10 ml, capacidade 50 ml.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,3]
["01.22","Cubeta compatível para utilização no colorímetro NESSLER QUANT 200, com mergulhador transparente. ","und.",4,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,8]
["01.23","Cubeta Padrão Turbidez < 0,10 NTU Policontrol 20ml","und.",6,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,3,10]
["01.24","CUBETA DE VIDRO QUADRADA 10ML: Sem tampa; passo ótico 25mm com marcação em 10Ml p/ser utilizado em espectrofotômetro.","und.",null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,null,null,20]
["01.25","Cubeta Padrão Cor 10 uC Policontrol 20ml","und.",null,null,1,null,null,null,null,20,null,null,null,null,21]
["01.26","Cubeta Padrão Turbidez 20 NTU Policontrol 20ml","und.",null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["01.27","Cubeta Padrão Cor 100 uC Policontrol 20ml","und.",null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["01.28","Cubeta Padrão Turbidez 100 NTU Policontrol 20ml","und.",null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,3,4]
["01.29","Cubeta Padrão Cor 500 uC Policontrol 20ml","und.",null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["01.30","Cubeta Padrão Turbidez 800 NTU Policontrol 20ml","und.",null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,3,4]
["01.31","CUBETA DE VIDRO QUADRADA 25ML: Sem tampa, passo ótico 25mm, com marcação em 25ml, p/ser utilizado em espectrofotômetro.","und.",null,null,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,8]
["01.32","Cubetas de reposição HI 731321 Hanna","und.",null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,4]
["01.33","Cubetas de vidro para amostra do kit visodisc marca Policontrol","und.",24,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,{"$f":"SUM(D36:O36)","v":34}]
["01.34","Dessecador, com tampa e luva, de 30 cm de diâmetro. Material vidro borosilicato","und.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
["01.35","Fraco conta gotas em vidro com tampa de rosca 50Ml ","und.",null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
["01.36","Frasco de diluição em vidros PIREX c/tampa rosqueável resistente a auto clavação, c/vedação em borracha, graduado p/90 e 99Ml.","und.",null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12]
["01.37","Frasco de vidro, âmbar, tampa de rosca, para soluções de 100 mL","und.",null,null,null,null,10,4,null,null,null,null,null,50,64]
["01.38","FRASCO GRADUADO P/REAGENTES 100mm: Com marcdação; vidro borossilicado resistente a autoclavagem; tampa rosca resistente a autoclavagem e temperatura de 140ºC.","und.",null,null,null,null,null,30,null,null,null,null,null,null,30]
["01.39","Frasco e vidro boca larga c/tampa esmerilhada de 125ml.","u",null,null,null,null,null,null,null,60,null,null,null,null,60]
["01.40","Frasco erlenmeyer de 125 ml boca larga, graduado, material vidro borosilicato","und.",null,null,null,null,5,null,null,6,null,null,null,null,11]
["01.41","Frasco elermeyer em vidro cap. 250Ml graduado.","und.",36,null,null,null,null,4,null,8,null,null,null,null,48]
["01.42","Frasco de vidro, âmbar, tampa de rosca, para soluções de 250 mL","und.",null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,10]
["01.43","Frasco erlenmeyer de 250 ml boca larga, graduado, materialvidro borosilicato","und.",null,2,null,null,10,null,null,null,null,null,null,10,22]
["01.44","Frasco de vidro, âmbar, tampa de rosca, para soluções de 500 mL","und.",null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,10]
["01.45","Frasco e vidro boca larga c/tampa esmerilhada de 500ml.","u",null,null,null,null,null,null,null,20,null,null,null,null,20]
["01.46","Frasco erlenmeyer de 500 ml boca larga, graduado, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,2,4,null,null,null,null,null,null,6]
["01.47","Frasco lavador tipo piceta cap. 500Ml","und.",null,null,null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,12]
["01.48","Frasco erlenmeyer de 1000 ml boca larga, graduado, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,2,null,null,6,null,null,null,null,8]
["01.49","Funil de vidro c/ângulo interno 60º.","u",null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,4]
["01.50","Funil laboratório, tipo analítico raiado, formato cilíndrico, capacidade 50 ml, uso transferência de soluções, tipo junta cônica, material vidro borosilicato, medida haste 15 cm, inclinação boca 60º, características adicionais boca raiada.","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["01.51","Kit vidraria para bacteriologia (kitassato, Funil de bunsher e copo suporte).","und.",null,null,null,1,null,null,null,4,null,null,null,null,5]
["01.52","Pipeta de pasteur 5Ml","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,null,5]
["01.53","Pipeta graduada em vicro 1Ml. Instrumento de uso exclusivo de laboratório p/trasnportar quantidades precisas de material líquido.","und.",null,null,null,null,null,20,null,10,null,null,null,null,30]
["01.54","Pipeta volumétrica de vidro borosioicato 1mL, 1 traço.","und.",null,null,null,null,3,10,null,null,null,null,null,null,13]
["01.55","Pipeta sorológica graduada com esgotamento total sem bocal de algodão, 1/10 - 02 ml","und.",null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,2]
["01.56","Pipeta volumétrica de 1 traço 2mL, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,4,10,null,10,null,null,null,null,24]
["01.57","Pipeta volumétrica de 5mL, esgotamento parcial de 2 faixas, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,4]
["01.58","Pipeta volumétrica de 5mL, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,null,10,null,10,null,null,null,null,20]
["01.59","Pipeta graduada em vidro 5Ml. Instrumento de uso exclusivo de laboratório p/trasnportar quantidades precisas de material líquido.","und.",6,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,26]
["01.60","PIPETA GRADUADA DE VIDRO cap. 10Ml.","und.",null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,10]
["01.61","Pipeta graduada esgotamento total classe A capacidade 10 ml graduação 0,1/10","und.",12,null,10,null,null,null,null,10,null,null,null,null,32]
["01.62","Pipeta sorológica graduada com esgotamento total sem bocal de algodão, 1/10 - 10 ml","und.",null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,4]
["01.63","Pipeta volumétrica de 10mL, esgotamento parcial de 2 faixas, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,3,null,null,10,null,null,null,null,13]
["01.64","PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO 1 traço cap. 10Ml.","und.",null,null,null,null,null,30,null,null,null,null,null,null,30]
["01.65","Pipeta graduada em vidro 25Ml. Instrumento de uso exclusivo de laboratório p/trasnportar quantidades precisas de material líquido.","und.",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D68:O68)","v":10}]
["01.66","Pipeta volumétrica de 50mL, esgotamento parcial de 2 faixas, materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["01.67","Pipeta volumétrica em vidro de 100Ml.","und.",null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3]
["01.68","Placa de Petri tamanho médio de vidro.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,8]
["01.69","Proveta de vidro graduada de 10mL, base hexagonal em vidro.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["01.70","Proveta de vidro graduada de 50mL, com rolha de polietileno, base hexagonal em vidro.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["01.71","Proveta de vidro graduada de 100mL, com bico, base hexagonal em polietileno.","und.",12,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,22]
["01.72","Proveta de vidro graduada de 100mL, com bico, base hexagonal em vidro.","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["01.73","Proveta de vidro graduada de 250mL, com bico, base hexagonal em polietileno.","und.",6,null,null,null,null,null,null,7,null,null,null,null,13]
["01.74","Proveta de vidro graduada de 250mL, com bico, base hexagonal em vidro.","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["01.75","Proveta de vidro graduada de 500mL, com bico, base hexagonal em vidro.","und.",3,2,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,7]
["01.76","Proveta de vidro graduada de 1000mL, com bico, base hexagonal em vidro.","und.",null,1,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,3]
["01.77","Tubo de ensaio vidro neutro 15X95mm","und.",null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
["01.78","Tubo Nessler forma alta de 50 mL, com suporte para 10 tubos. Materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,10]
["01.79","Tubo Nessler forma alta de 100 mL, com suporte para 10 tubos. Materialvidro borosilicato","und.",null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,null,10]
["01.80","VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO 60MM","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["01.81","VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO 80MM","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["01.82","VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO 100MM","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
[]
[]
["02.0","LOTE 02: FRASCO DE PLÁSTICOS PARA LABORATÓRIOS"]
["02.1","Becker polipropileno altoclavável graduado Capacidade 100ml","und.",4,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D89:O89)","v":8}]
["02.2","Becker polipropileno altoclavável graduado Capacidade 150mL","und.",4,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
["02.3","Becker de polipropileno forma baixa graduada capacidade 500ml","und.",2,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
["02.4","Becker plástico transparente, graduação mililitros, capacidade 500 ml, transmitância transparente.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["02.5","FRASCO PARA COLETA EM POLIPROPILENO 250mL: Boca larga; cap. 250Ml; base arredondada; tampa 50mm c/rosca e fechamento hermético.","und.",36,null,null,null,null,50,null,null,null,null,null,null,86]
["02.6","Frascos com tampa em PP (plástico) boca estreita com 30mm autolavável volume de 250ml ","und.",12,null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,22]
["02.7","Frasco de polietileno com bico carregador p/lavagem de pipetas. Cap. 200 a 300 ml.","und.",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
["02.8","Frasco em polipropileno ou polietileno boca larga 500 ml ","Unid.",null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,10]
["02.9","Frasco em polietileno tampa na cor azul cap. 1000 ml ","Unid.",6,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,16]
["02.10","Frsco descartável de LABPLAS. (sterility confirmation statement). ","u",null,null,null,null,null,null,null,50,null,null,null,null,50]
["02.11","Jarra polipropileno graduada capacidade 250ml graduação 1/250","und.",null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
["02.12","Pipeta Pasteur estéril, de plástico de 1mL.","und.",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
["02.13","Pipeta Pasteur estéril, de plástico de 2mL.","und.",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
["02.14","Pipeta Pasteur estéril, de plástico de 3mL.","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["02.15","Pipeta sorológica graduada de 5ml.Material Poliestireno","und.",null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,5]
["02.16","Pipeta Pasteur estéril, de plástico de 10mL.","und.",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
["02.17","Pipeta sorológica graduada de 10 ml.Material Poliestireno","und.",null,null,null,null,5,null,null,null,null,null,null,null,5]
["02.18","Pipeta sorológica graduada de 25 ml.Material Poliestireno","und.",null,null,null,null,2,null,null,10,null,null,null,null,12]
["02.19","Pipetador (pera) 3 vias ","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,8,null,null,null,8]
["02.20","Pipetador em borracha 3 vias tipo pera","Unid.",null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,3,5]
["02.21","Pipetadorpi-pump p/ pipeta até 10 ml. Fabricado em material plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["02.22","Pipetadorpi-pump p/ pipeta até 2 ml. Fabricado em material plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["02.23","Pipetadorpi-pump p/ pipeta até 25 ml. Fabricado em material plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["02.24","Pisseta de polietileno com 500 ml.: Especificação: pissetabico curvo 500ml comgraduaçãoem polietileno.\n","und.",null,null,2,null,3,null,null,null,null,null,null,null,5]
["02.25","Pisseta poliestileno Capacidade 250ml","unt",12,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
["02.26","Proveta Polipropileno autoclavável graduada Capacidade 50ml graduação 1/50ml","und.",null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
["02.27","Proveta Polipropileno autoclavável graduada Capacidade 100ml graduação 1/100ml","und.",null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,10,14]
["02.28","Proveta Polipropileno autoclavável graduada Capacidade 500ml graduação 1/100ml","und.",null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,10,12]
["02.29","Suporte giratório de polipropileno para 64 pipetas.","und.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
["02.30","Swab haste plástica estéril","Unid.",null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,100]
[]
[]
["03.0","LOTE 03: ACESSÓRIOS "]
["03.1","Barra magnética, material imã recoberto com teflon, comprimento 20 mm, diâmetro 7 mm.","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D122:O122)","v":3}]
["03.2","Barra magnética, material imã recoberto com teflon, comprimento 30 mm, diâmetro 7 mm.","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["03.3","Base e haste de 70 c/utilização no suporte de sustentação gravitacional p/encaixe de garras.","unid",null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,6]
["03.4","ELETRODO  COMBINADO DE PH: Em vidro p/ser  utilizado em equipamento de fab. GEHAKA PG-2000; Para ph ÁE 0 A 14; FXARA 0 A 100ºc.","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["03.5","ELETRODO COMBINADO DE PH, para pHmetro DM-22 DA DIGIMED, peça de reposição.\nPh: 0 à 14; Temperatura(ºc): 0 à 100; Junção: Cerâmica pontual; Sistema de Referência: Ag/agcl; Eletrólito: 3M kcl; Haste(mm): 108; Material do Corpo: Vidro;\nAplicação: Análise de água\n","und.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
["03.6","Enterolert","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,null,10]
["03.7","Escova p/ lavagem tubo Nessler, 40 cm de comprimento. Haste em arame galvanizado e cerdas de Nylon","und.",3,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,5]
["03.8","Escova para lavagem com cerdas em nylon para pipeta graduada 1ml e 10 ml","und.",3,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,4]
["03.9","ESCOVAS DE 100% CRINA ANIMAL CABO DE AÇO: Para lavagem de balão 500Ml","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["03.10","ESCOVAS DE 100% CRINA ANIMAL CABO DE AÇO: Para lavagem de balão de 1000ml.","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["03.11","ESCOVAS DE 100% CRINA ANIMAL CABO DE AÇO: Para lavagem de frascos","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["03.12","ESCOVAS DE 100% CRINA ANIMAL CABO DE AÇO: Para lavagem de pipetas","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["03.13","Espátula inox, com colher de 18 cm.","und.",null,null,null,null,2,null,null,2,null,null,null,null,4]
["03.14","Espátula inox, com colher x e plana, acabamento reto, capaciadade ca colher 0,75 a 2 ml de 18 cm.","und.",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["03.15","Estante para tubos de ensaio Nessler, em chapa de aço inox, cap. 12 tubos","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["03.16","Estantes para tubos de ensaio, tamanho médio.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,4]
["03.17","Lamparina de alumínio de 250 mL, com pavio e tampa","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["03.18","Luva de procediemtno em látex tamanho \"M\" super max . Cx.c/100unid.","cx",null,null,null,null,null,null,null,9,null,null,null,null,9]
["03.19","Luva de segurança para agente térmico com: Material malha dupla tipo grafatex, sendo a parte esterna tricotada em fios de arameda e a parte interna em fios de algodão; ressitente atpé 250ºC; 30Cm comprimento; CA-15285.","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["03.20","Mascara c/filtro respirador nas laterais Mod. Cirurgico. Cx.c/100unid.","cx",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["03.21","Pêra pipetadora de borracha sem emendas, 3 vias, esferas em inox.","und.",12,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,15]
["03.22","Pinça de aço inox p/candinho.","und.",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["03.23","Pinça dupla em alumínio fundido para bureta com mufa.","und.",null,null,null,null,2,null,null,10,null,null,null,null,12]
["03.24","Pipeta monocanal (Automatica) p-20.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,2]
["03.25","Pipetador (Pera) de borracha para bureta automática","und.",null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,3]
["03.26","Pipetador de sucção tipo dispenser p/seringa de vidro Mod. p/pipetas de 2Ml, 5Ml, 10Ml e 25Ml.","und.",null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,15]
["03.27","Sílica gel para dessecador de 4 a 8 mm. Frasco 1000Ml.","Fr",3,null,null,null,5,null,null,10,null,null,null,null,18]
["03.28","Suporte escorredor, para secagem de vidrarias, para 16 peças. Material plástico.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["03.29","Suporte giratório para pipetas em polipropileno, capacidade para 12 pipetas","und.",null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
["03.30","SUPORTE PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS: Suporte giratório ","unf.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["03.31","Tela de amianto galvanizado com disco refratário de 16x16 cm","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,2]
["03.32","Termômetro digital para estufa.","und.",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["03.33","Termômetro para água.","und.",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["03.34","Termômetro portátil (de bolso) digital tipo espeto. Faixa de temperatura -50ºC a +200ºC. Haste em aço inox, com capa protetora e visor de cristal líquido, resistente à água.","und.",null,null,null,null,1,4,null,null,null,null,null,null,5]
["03.35","Termômetro Químico escala interna líquido vermelho, -10 +110 ºC","und.",null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
["03.36","Tripé, fabricado em arame de aço carbono zincado, para bico de Bunsen 12x22 cm","und.",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
["04.0","LOTE 04: EQUIPAMENTOS"]
["04.1","AGITADOR JAR TEST 6 PROVAS\n Deve possuir dois modos de operação: manual e automático; Devem possuir um temporizador para marcar o tempo automaticamente do teste; Os jarros devem ser confeccionados em acrílico transparente de alta resistência com volume fixo interno de 2 L com escala graduada e conta gotas para água descartada; Sistema de iluminação para melhor visualização das análises; Deve possuir: 06 jarros, gotejadores, conexões  e mangueira; Deve acompanhar: no mínimo nove tubos de vidro de fundo chato.\n",null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D160:O160)","v":3}]
["04.2","Barrilhete p/reservação de água destilada cap. 9 litros (graduado).","und.",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["04.3","Barrilhete em PVC graduado p/9 litros p/reservar água destilada.","und.",null,null,null,null,null,null,null,6,null,null,null,null,6]
["04.4","Bico de bunsen com registro, para gás, com altura de 15 cm e diâmetro de 7/16\". Guia da chama em alumínio, base em aço carbono e alumínio fundido, revestida em epóxi eletrostático.","und.",null,null,null,null,1,null,null,1,null,null,null,null,2]
["04.5","Capela de exaustão em  PVC pequenas","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
["04.6","CHAPA AQUECEDORA\nEspecificações técnicas: Termostato analógico regulador de temperatura até 300ºC; Plataforma retangular em alumínio; Dimensões mínimas de: 35 x 20 x 13 cm (Largura x Profundidade x Altura); Peso máximo de 5 kg; Voltagem: 220V; Deve conter: 01 chapa aquecedora, fusíveis extras e 01 manual de instruções.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.7","CHAPA AQUECEDORA: Especificações técnicas; Termostato analógico regulador de temperatura até 300ºC; Plataforma retangular em alumínio; Dimensões mínimas de: 35 x 20 x 13 cm (Largura x Profundidade x Altura); Peso máximo de 5 kg; Voltagem: 220V; Deve conter: 01 chapa aquecedora, fusíveis extras e 01 manual de instruções.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.8","Colilert + máquina seladora","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
["04.9","Colorímetro de comparação visual método DPD.","und.",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["04.10","Colorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de cor em campo ou bancada. Especificações Técnicas: Escala direta: 0,0 a 500uC; Leitura: Direta em uC APHA, escala Hazen mg/L Pt/Co e X, Y em função de Z; Calibração: Automática com possibilidade de ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis com diferentes pontos selecionáveis; Zero: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco; Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria; Memória: Para armazenamento de 500 leituras; Desligamento automático: Programável, para economizar bateria; Gabinete: A prova d'água (compartimento das pilhas saída serial fechados); Saída Serial: USB ou RS 232 Alimentação: 100~240Vac/5 Vdc (50/60 Hz) e 4 pilhas AA / Opcional: Bateria 9V.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,2]
["04.11","Comparador colorimetríco com prisma para análise de cloro, método OTA. Assessório: Disco para comparador para analise de cloro total livre método OTA com faixa operacional de 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 -1,2 - 1,4 -1,6 - 1,8 mg/l e • Mínimo quatro cubetas.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,2,1,null,null,3]
["04.12","COMPARADOR COLORIMÉTRICO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL Em termoplástico de engenharia, injetado, com altíssima resistência química e mecânica. Deve conter porta cubas para duas cubetas, porta disco intercambiável, prisma de função, para uso com discos colorimétricos de vários parâmetros. Leitura frontal.\nDeve Acompanhar: 2Cubetas calibradas, com percurso ótico de 13,5mm, maleta para acondicionamento e transporte e discos para leitura na faixa de 0 a 2,0 ppm.\n","und.",null,null,null,null,2,1,null,null,null,1,null,null,4]
["04.13","Deionizador de água","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
["04.14","DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA\nEspecificações Técnicas: Escala: 1,000 / 1,500; Divisão: 0,005; Comprimento: 290mm; Limite de erro: 0,005;\n","und.",2,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,4]
["04.15","DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA\nEspecificações Técnicas: Escala: 1,000 / 1,500; Divisão: 0,005; Comprimento: 290mm; Limite de erro: 0,005;\n","und.",2,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,4]
["04.16","DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICAEspecificações Técnicas: Escala: 1,000 / 1,500; Divisão: 0,005; Comprimento: 290mm; Limite de erro: 0,005; TERMÔMETRO DE GELADEIRA Termômetro que marque temperatura interna da geladeira; Com função máxima e mínima e alarme sonoro; Plástico abs; Sensor com ponteira aço inox; Visor de cristal líquido (lcd) de três dígitos;  Com certificado e calibração; Faixa de temperatura: -10º+50ºC.\nDENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA\nEspecificações Técnicas: Escala: 1,000 / 1,500; Divisão: 0,005; Comprimento: 290mm; Limite de erro: 0,005; TERMÔMETRO DE GELADEIRA Termômetro que marque temperatura interna da geladeira; Com função máxima e mínima e alarme sonoro; Plástico abs; Sensor com ponteira aço inox; Visor de cristal líquido (lcd) de três dígitos;  Com certificado e calibração; Faixa de temperatura: -10º+50ºC.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.17","Destilador de bancada PQ Mod. BWSO1 - MARTE","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["04.18","DIGESTOR DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE METAIS\nEspecificações Técnicas:  Digestor de amostras para análise de metais Digere amostra em 10 minutos com uso de 5mL de ácido sulfúrico, aquecimento a 440ºC e 10 mL de peróxido de hidrogênio. Trompa d’água para arraste de gases. Vidraria: 2 frascos + 1 funil Base Aquecedora: 220 V Acessórios: Manual de Instruções em Português.\nDIGESTOR DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE METAIS\nEspecificações Técnicas:  Digestor de amostras para análise de metais Digere amostra em 10 minutos com uso de 5mL de ácido sulfúrico, aquecimento a 440ºC e 10 mL de peróxido de hidrogênio. Trompa d’água para arraste de gases. Vidraria: 2 frascos + 1 funil Base Aquecedora: 220 V Acessórios: Manual de Instruções em Português.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.19","DIGESTOR DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE METAIS\nEspecificações Técnicas: Digestor de amostras para análise de metais Digere amostra em 10 minutos com uso de 5 mL de ácido sulfúrico, aquecimento a 440ºC e 10 mL de peróxido de hidrogênio.Trompa d’água para arraste de gases. Vidraria: 2 frascos + 1 funil Base Aquecedora: 220 V Acessórios: Manual de Instruções em Português.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.20","Disco comparador colorimétrico 0,1 a 3,0Mg/l","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["04.21","Disco comparador colorimétrico 5,4 a 7,2Mg/l","und.",null,null,null,null,null,null,null,10,null,1,null,null,11]
["04.22","Disco de PH 6,8 a 8,4Mg/l","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["04.23","Disco p/ aparelho colorímetro portátil de PH faixa 4,4 a 6,2.","und.",null,null,null,null,null,null,null,7,null,1,null,null,8]
["04.24","Disco p/ aparelho colorímetro portátil de PH faixa 7,0 a 8,4.","und.",null,null,null,null,null,null,null,15,null,null,null,null,15]
["04.25","\nESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA\nEspecificação técnica: \nDisplay &quot;touch screen&quot; com interface interativa no idioma português; Faixa de comprimento de onda de 320 a 1100nm, podendo fazer análise de no mínimo tais parâmetros: manganês, ferro, alumínio, dureza, flúor e cloreto; 01 unidade O equipamento deve permitir a utilização de kits de reagentes de outras marcas disponíveis no mercado, com a devida inserção de nova curva;  Opção de armazenamento de dados e cadastro do analista; Possibilidade de inserção de dados no computador em formato .XML; Compatibilidade com cubetas quadradas de marcação 10mL e 25mL; Acessórios: Capa de proteção; Manual do usuário em português. Garantia mínima de 1 ano.\n",null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.26","Estufa c/controle de temperatura método presuntivo, digital, c/visibilidade p/monitoramento da reação.","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["04.27","Fluorimetro de bancada","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,null,7]
["04.28","Fluorímetro microprocessado digital para determinação de fluoretos em água, método Spadns com display LCD. Escala: 0,00 a 2,00mg/L; Resolução: 0,01mg/L; Precisão: 0,02mg/L; Precisão Fotométrica: 2 %. Detector: Fotocélula de silício. Grau de Proteção: IP-65. Alimentação: Bateria 9VDC alcalina ou fonte de alimentação 110/220VAC. Acessório: Mínimo duas cubetas. Deve ser fabricado conforme as exigências dos padrões das legislações vigentes e possuir certificado de qualidade. Garantia de pelo menos 1 ano. Assistência técnica autorizada para atendimento nas capitais. Manual de instruções em português.","und.",null,null,null,null,null,null,null,2,2,null,null,null,4]
["04.29","Fotocolorímetro AT-100 II MULTIPARÂMETRO c/memória: aparelho instrumento q/caracteriza amostras coloridas p/obter medida objetivas das características da cor. Absorbância de uma solução em uma única frequência de cores. Inserção de até 100 curvas de calibração.","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["04.30","Jar-test 6 provas agitador c/ velocidade regulável, haste de agitação magnética, copos prova de 1000 a 2000Ml, 110V.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
["04.31","MCROCONTROLADOR 1Ml a 100Ml com:\nMacropipetador de volumes manual usado com pipetas sorológicas p/manuseio de líquidos;\nFabricado em polipropileno; adaptador de silicone  possibilidade de uso com  a maioria das pipetas sorológicas disponíveis no mercado; adequado para uso com pipetas sorológicas com volume de 1ml a 100ml.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.32","MEDIDOR COLORÍMETRO MULTIPARÂMETRO\n• Colorímetro portátil microprocessado e digital; utilizável em laboratório ou campo; memória para no mínimo 100 registros; espectro de emissão de 405 a 670 nm; resolução: 0,01 mg L-1 para concentração; deve possuir no mínimo os parâmetros e faixas de concentração ferro livre e total (0 a 3 mg/l), flúor (0 a 2 mg/l), alumínio (0,02 a 0,3 mg/l) e manganês (0 a 20 mg/l) pré-programados na memória; realizar medições de concentração direta, absorbância e transmitância;  indicação de bateria fraca; possibilidade de funcionamento por intermédio de bateria recarregável incluso e grau de proteção mínimo ip65.\nO equipamento deve acompanhar: cabo de comunicação para armazenamento de dados, manual de instruções em português, kit cubetas casadas com no (mínimo 2 peças), um conjunto de reagentes para as análises dos parâmetros: ferro, flúor, alumínio e manganês, suficiente para realização de 200 amostras, bateria 9 vcc com eliminador 110/220 vca. Deve acompanhar demais itens que favorecem o perfeito funcionamento do equipamento.\nA garantia do equipamento deve ser de no mínimo de 12 meses a começar contar a partir da data de entrega do equipamento, os reagentes devem possuir data de validade superior a seis meses.\n","und.",null,null,null,1,1,null,null,null,null,1,null,null,3]
["04.33","Medidor de cloro digital","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["04.34","Medidor de PH digital de bancada, faixa de medição pH 0-14, compensação automática de temperatura 0-100°C. Display digiatl, Automático.110V. Garantia: 12 meses.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,2,1,null,null,3]
["04.35","Pescador barra magnético com revestimento em teflon.","und.",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2]
["04.36","PHmetro de bancada eletrônico.","und.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,1,5]
["04.37","Phmetro de bancada.","und.",null,1,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,3]
["04.38","PHmetro de bolso digital c/controle de temperatura.","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["04.39","Refrigerador PQ termostato com: visor vidro temperado, método reagente microbiológico.","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["04.40","TERMÔMETRO DE GELADEIRA\nTermômetro que marque temperatura interna da geladeira; Com função máxima e mínima e alarme sonoro; Plástico abs; Sensor com ponteira aço inox; Visor de cristal líquido (lcd) de três dígitos; Com certificado e calibração; Faixa de temperatura: -10º+50ºC.\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.41","TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER\nEspecificações Técnicas: Termômetro infravermelho mira laser Desligamento Automático Indicação de carga baixa Possibilita medição sem contato físico direto Display: Cristal Líquido (LCD) Escala da Temperatura: -60º a 500ºC Resolução: 0,1ºC Precisão: +- 2ºC Distância focal: 12:1 Tempo de Resposta: menos de 1 segundo Alimentação: 2 baterias de 1,5V.\n","und.",null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,4]
["04.42","TURBIDÍMETRO CONTINUO\nSensor para processo, analisador de forma contínua; Deve efetuar a medição sem cubeta de leitura, operar na faixa de 0-100 NTU, com resolução de 0,0001 NTU, acuracidade de +/- 2% da leitura ou 0,015NTU (qual for maior) na faixa 0 a 40 NTU e +/- 5% da leitura na faixa de 40 a 100NTU; Deve aceitar calibração com formazina, padrão primário universal e projeto construtivo que atenda o método USEPA 180.1; Display digital com armazenamento de dados; Composto de um sensor e um controlador microprocessado com duas saídas analógicas e três relês para alarmes configuráveis; Deve permitir instalação remota do sensor até 7 metros de distância do controlador.\n",null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,1]
["04.43","Turbidimetro de bancada eletrônico.","und.",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,4,null,5]
["04.44","Turbidímetro digital portátil, criado para efetuar leituras de turbidez em águas com exatidão e facilidade. Especificações Técnicas: Seleção automática das escalas de trabalho: NTU: - Faixa de Trabalho: 0 a 1 NTU; 0 a 10 NTY; 0 a 100 NTU; 0 a 1000 NTU. Resolução: 0,01 NTU; 0,01 NTU; 0,1 NTU; 1 NTU. Reprodutividade: Menor que 0,05. Exatidão: Menor que 5% Resposta de Leitura: 2 segundos; Detetores: Fotovoltáicos de Silício dispostos a 90° e 180° Fonte de Luz: LED de alta intensidade 2600K Alimentação: Bateria interna recarregável (aproximadamente 100 horas de uso, com carga total), e/ou 110/220 VAC utilizando carregador/eliminador de bateria Acessórios que acompanham: 01 cubeta 25ml; set de padrões prontos com os valires 0,1 NTU, 1 NTU, 10 NTU, 100 NTU, 1000 NTU: maleta para transporte; manual de instruções e eliminador/carregador de bateria. Garantia: 12 meses.","und.",null,null,null,1,null,1,null,7,2,null,null,null,11]
[]
["05.0","LOTE 05: REAGENTES"]
["05.1","ACIDO CLORÍDRICO - P.A. 1000ML: Teor 37% =- 1%; frasco de vidro 1000Ml batoque me tampa roscável; Número de lote e data de fabricação; vlaidade mímina 1 anos.","lt",null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D206:O206)","v":10}]
["05.2","Ácido Clorídrico PA","Lt",null,1,null,null,3,null,null,null,null,null,null,7,11]
["05.3","Ácido Sulfúrico PA","Lt",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["05.4","Álcool 70%","Lt",null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,4]
["05.5","Alcool Etílico 95% PA.","Lt",null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,3]
["05.6","Álcool etílico, aspecto físico líquido, límpido, incolor, volátil, fórmula química C2H5OH, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 95% p/p inpm, característica adicional reagente P.A. - frasco com 1 litro.","LT",3,null,null,20,5,null,null,6,null,null,null,null,34]
["05.7","Ampolas com substância reativa  hour water test Método colitag 16-48hs. Cx c/100unid.","cx",null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5]
["05.8","Arsenito de sódio 1%. Frasco 250Ml","Fr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["05.9","Azul de Bromotimol, frasco de 500Ml.","Lt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,2]
["05.10","CARTELA DE QUANTIFICAÇÃO PARA CONTAGEM DE E.COLI: Cartela plástica de 97 células esterilizada; Sistema cromogênico selável, sem seladora; constar número de lote, data de fabricação e validade mínima de 1 anos;entregar em duas parcelas.","und.",null,null,null,null,null,200,null,null,null,null,null,null,200]
["05.11","Cartela quanti-tray cont. coliformes 97-wel wqt2k cartela plástica estéril com 51 cavidades para quantificação de coliformes totais e e.coli para ser utilizada com o método do substrato definindo enzimático onpg-mug aprovado pelo standartmethods. Embalagem : Caixa com 100 cartelas.","und.",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,2,4]
["05.12","Cloreto de Amônio P.A","Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
["05.13","Cromato de potássio P.A","Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
["05.14","Detergente Extran neutro especial PH-6,5 Frasco 1000Ml.","Fr",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
["05.15","Difusor de placa p/contagem de coliformes totais e e-coli marca 3M company 6414 petrifilm.","und.",null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,1]
["05.16","EDTA P.A","Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
["05.17","Kit colitest p/exame bacteriológico","Kt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,2]
["05.18","Kit coliTest para coliformes totais e E. coli","Kt",null,null,null,null,null,null,100,null,null,null,null,null,100]
["05.19","Kit com 100 frascos com tiossulfato de sódio","cx",null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,2]
["05.20","Kit com 100 frascos com tiossulfato de sódio","cx",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
["05.21","KIT DETECÇÃO DE SAXITOXINA EM ÁGUA: 1 placa com 12 tiras com 8 poços revestidos c/anticorpos específicos; 1 frasco contendo conjugado enximático;1 frasco de anticorpo antimicrocistina;1 frasco de substrato; 1 frasco de solução SOTP; 1frasco de cada calibrador de concentração de microcistina; 1 frasco de solução de lavagem concentrada;validade mínima 4 meses; entregas mensais.","kit",null,null,null,null,null,12,null,null,null,null,null,null,12]
["05.22","Kit reagentes análise de ferro DLNH-100 Del Lab- 50 testes.","und.",null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
["05.23","Kit reagentes análise de manganês DLNH-100 Del Lab- 50 testes.","und.",null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1]
["05.24","Kit Visocolor ECO Alumínio 0,10-0,50mg/L MACHEREY-NAGEL- REF 931006","kit",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,3]
["05.25","Kit Visocolor ECO Ferro 0,04-1,0mg/L marca: MACHEREY- NAGEL REF 931026","kit",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
["05.26","Kit Visocolor ECO Manganês 0,1-1,5mg/L marca: MACHEREY- NAGEL REF 931038","kit",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
["05.27","Meio de cultura em pó, (caixa 500gr)","und.",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1,2]
["05.28","Orto-tolidina","Lt",null,null,null,1,null,null,null,1,null,2,1,null,5]
["05.29","Ortotolidina PA","Gr",null,null,null,null,25,null,null,null,null,null,null,null,25]
["05.30","Orto-tolidina para cloro residual livre","Lt",null,null,null,null,null,null,1,10,null,null,null,null,11]
["05.31","Padrão calibração p/turbidímetro 100NTU; frasco 500Ml.","ffr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["05.32","Padrão de calibraçõa p/turbidímetro 15NTU; frasco de 500Ml.","fr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["05.33","Placa p/ contagem des escherichia coli, 3M Petrifilm 6414. Pacote 25 und.","pc",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,{"$f":"SUM(D238:O238)","v":1}]
["05.34","Reagente chlorine Made in europa HANNA refil p/aaparelho CHECKER FREE CHOLORINE. CX C/25UN.","CX",null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5]
["05.35","REAGENTE DPD PASTILHA EFERVECENTE: de rápida dissolução p/determinaçõa de cloro residula livre, em amostra de 10Ml, para ser usado em medidor de bolso/portátil p/cloro livre; caixa cont. 1000und.; validade 1 ano","unid.",null,null,null,null,null,24000,null,null,null,null,null,null,24000]
["05.36","Reagente FE-S1 para análise de ferro 10ml","frasco",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
["05.37","Reagente ORTO-TOLIDINA para análise de cloro residual 1000 ml","frasco",null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,2]
["05.38","Reagente SPANDNS para análise de fluoreto 500ml","frasco",null,null,null,null,null,null,null,20,10,null,null,null,30]
["05.39","Reagente substrato em comprimido marca TWIRL em sache de 100ml. Cx c/10 unid.","cx",null,null,null,null,null,null,null,10,null,null,null,null,10]
["05.40","Solução analítica reagente tampão p/aparelho Phmetro digital 4,00 (=/-0,02) marca dinâmica. Frasco  100Ml.","fr",null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5]
["05.41","Solução analítica reagente tampão p/aparelho Phmetro digital 6,00, reagente de caolibração. Frasco  100Ml.","fr",null,null,null,null,null,null,null,5,null,null,null,null,5]
["05.42","Solução Arsenito de Sódio a 0,5% 500ml","und.",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["05.43","Solução BUFFER PH 4,01; frasco de 500Ml","fr",2,null,null,null,null,null,null,2,null,1,null,null,5]
["05.44","Solução BUFFER PH 7,01; frasco de 500Ml","fr",2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,3]
["05.45","Solução de armazenamento de eletrodo PH; frasco de 500Ml","fr",1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,2]
["05.46","Solução de Fosfato DL-STH para análise de cloro 500ml","und.",null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
["05.47","Solução de limpeza de eletrodo de PH.","und.",1,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,2]
["05.48","Solução de Spands para análise de fluoretos","Lt",null,null,null,null,null,null,2,null,null,5,5,null,12]
["05.49","Solução eletrolítica Cloreto de Potássio 3m 500ml","und.",null,null,2,null,null,null,null,1,null,null,null,null,3]
["05.50","Solução Indicadora DL-DPD para análise de cloro 500ml","und.",null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
["05.51","Solução padrão de COR 100 Uc de 100ml","frasco",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
["05.52","Solução padrão de FLUOR 100 PPM de 100ml","frasco",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1,2]
["05.53","Solução Padrão Fluoreto 1,00 PPM 500ml","und.",null,null,2,null,null,null,null,null,null,1,null,1,4]
["05.54","Solução Padrão fluoreto 1ppm p/calibração de fluorímetro DEL LAB.","Lt",null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,2]
["05.55","Solução padrão formazina de 4.000NTU p/calibração de turbidímetro DEL LAB. Frasco 50Ml.","Fr",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["05.56","Solução padrão p/calibrar turbidímtro DEL LAB 0,10NTU. Frasco 100Ml","Fr",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["05.57","Solução padrão p/calibrar turbidímtro DEL LAB 10NTU. Frasco 100Ml","Fr",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["05.58","Solução padrão p/calibrar turbidímtro DEL LAB 100NTU. Frasco 100Ml","Fr",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["05.59","Solução padrão p/calibrar turbidímtro DEL LAB 800NTU. Frasco 100Ml","Fr",null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,2]
["05.60","Solução SPANDS para Fluoreto 500ml","und.",null,null,8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
["05.61","Solução Tampão pH 4,00 500ml","und.",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,1,3]
["05.62","Solução tampão pH 4,01 - para pHmetro DM-22 DA DIGIMED","Fr-250Ml",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
["05.63","Solução tampão pH 4-0 de 500ml","frasco",null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,null,1]
["05.64","Solução tampão pH 6,86 - para pHmetro DM-22 DA DIGIMED","Fr-250Ml",null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,1]
["05.65","Solução Tampão pH 7.00 500ml","und.",null,null,2,null,null,null,null,null,1,null,null,1,{"$f":"SUM(D270:O270)","v":4}]
["05.66","Spadns P.A.","und.",null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["05.67","SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA CONTAGEM TOTAL DE VACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA DOCE múltipla método aprovado pelo standart methods; Kits acompanhados com placas  estéreis com 84 cavidades; caixa com 100placas; validade mínima de 6 anos;  entrregue em 4 parcelas ou conf. necessidades do SAAE.","cx",null,null,null,null,null,11,null,null,null,null,null,null,11]
["05.68","SUBSTRATO P/COLIFORMES TOTAIS E E.COLI: Enzima constituido pelos substratos ONPGp/detecção de coliformes e MUG p/detecção simultânea de escherichia coli; detecção desses valores em 100Ml de amostras de água em até 24hs; Em forma granulada; cont.p/uma amostra de 100Ml; reg. fabricação e lote em cada unidade; validade 6 meses; É obrigado apresentar catálogo original do fabricante traduzido p/português no ato da entrega.","Amp.",null,null,null,null,null,4800,null,null,null,null,null,null,4800]
["05.69","Sulfato de magnésioxP.A (MgSO4. 7 H2O)","Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
["05.70","Teste para detecção de coliformes totais e E.Coli em água método presença / ausência (substrato cromogeneo), resultado em 24 horas. Caixa com 100 blisters. Data de validade não inferior a 360 dias.","cx",null,null,null,null,null,null,null,2,2,null,null,3,7]
["05.71","Tiossulfato de Sódio","Kg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,1]
["05.72","Verde de Bromocresol P.A","Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
["05.73","Vermelho de fenol frasco 500Ml.","fr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,1]
["05.74","Vermelho de metila P.A","Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"SUM(D279:O279)","v":1}]
["05.75","Hidróxido de Amônio PA 28-30%","mL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"SUM(D280:O280)","v":2}]
["05.76","Alaranjado de metila PA - 25g","    Gr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"SUM(D281:O281)","v":1}]
[]
["06.0","LOTE 06: OUTROS"]
["06.1","CAIXA TERMICA 10Litros;  Em polipropileno e poliestileno; alça p/transporte com travas","und",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D284:O284)","v":1}]
["06.2","CAIXA TERMICA 25Litros;  Em polipropileno e poliestileno; alça p/transporte com travas","und",null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D285:O285)","v":2}]
["04.","MEDIDOR DE VAZÃO PARA CALHA PARSHALL\nTipo de Instalação: Calha Parshall Range de Vazão: 1,3 a 7000 m3/H Precisão: 1 a 5% (Dependendo do tipo de instalação) Alimentação: 24Vcc; 220 Vca; Com LCD DISPLAY; Temperatura de Instalação: -20ºC a +55C Principio de Medição: Ultrassônico medição com 5 metros\n","und.",null,null,null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(D286:O286)","v":1}]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}